Nama : Baharuddin Dias Saputra

NIM : I0720013

* Cara menentukan nilai ADC yang terbaca

Vinput= tegangan yang terbaca

Vref= rentang tegangan maksimum

n= jumlah bit

* ADC rentang input 0-5 V dengan bit sebanyak 12 bit, maka nilai ADC yang terbaca jika tegangan yang dibaca 2.73V

Atau dalam biner 100010111011.11011110101110000101